sleuteldrukc. 1-p Spatwaterd. opbouw grijs [0163 30]
Sleuteldrukcontact 10 A 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders
Drukcontact 1-polig
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Technische gegevens:
Afmetingen:
- Behuizing aluminium spuitgietwerk: B 75 x H 75 x D 66 mm

Aanwijzingen :
- Slot moet apart worden besteld.
- Demontage van de kap van de behuizing is pas mogelijk als het slot in de
  ontgrendelingspositie staat.
- Invoer M20 van onderaf.

Levering:
- Slot is niet bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0163 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
