WCD aardpen KD + SP Spatwaterd. opbouw grijs [4485 30]
Wandcontactdoos CEBEC 16 A 250 V~ met klapdeksel (onderstuk en bovenstuk)
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen :
- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4485 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
