10 x eindkap faserail Accessoires [8315 00]
Set eindkappen voor faserail
KNX systeem
10 stuk

Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactuator of als
jaloezieactor worden gebruikt. Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor
zijn mogelijk. Voor de functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende
relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang.

Kenmerken:
- Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden uitgangen die
  naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang.
  Gecombineerd bedrijf op één actor mogelijk (bijv. A1 & A2 jaloezie, A3 & A4
  jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen).
- Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige
  of complexe logische schakelingen.
- Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de
  busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
- Handmatige bediening van de uitgangen onafhankelijk van KNX met intelligente
  led-statusweergaven om energie te besparen.
- Uitgebreide handbediening: wissel tussen jaloezie- en schakelbedrijf voor de
  ETS inbedrijfstelling.
- Heartbeat-functie voor bewaking van het apparaat, cyclisch zenden 1 bit.
- Bistabiele relais.
- Gevoed door KNX bus, geen aanvullende voeding vereist.
- Vereenvoudigde klemaansluiting (geen overlapping van klemmen).
- Vereenvoudigde configuratie door afzonderlijke sjabloonkanalen voor de
  functies jaloezie/rolluik/markies en schakelfuncties waaraan de afzonderlijke
  kanalen gemakkelijk kunnen worden toegewezen.
Jaloeziefuncties:
- Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken,
  markiezen, dakramen of ventilatieluiken.
- Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de
  bovenste eindpositie.
- Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden
  ingesteld.
- Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en
  duurbedrijf (Step, Move) instelbaar.
- Reactie bij herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor
  elke uitgang instelbaar.
- Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen via maximaal 6
  langbedrijfobjecten mogelijk (OMHOOG, OMLAAG, continu OMHOOG, continu OMLAAG).
- Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen
  een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden
  teruggemeld.
- Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1
  regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De
  veiligheidsfuncties (objecten, cyclustijden, prioriteit) worden per apparaat
  gemeenschappelijk voor alle uitgangen aangemaakt. Een toewijzing van
  afzonderlijke uitgangen aan de veiligheidsfuncties en de veiligheidsreacties
  kunnen per kanaal worden ingesteld.
- Statusmeldingen voor bovenste en onderste eindpositie.
- Schemeringsfunctie.
- Een omvangrijke zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding- of
  lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke
  uitgang apart te activeren. Inclusief dynamische lamellenoffset voor
  lamellenjaloezieën. Ook met uitgebreide zonwering voor integratie in
  complexere zonweringsbesturingen (beschikt over aparte geautomatiseerde en
  vergrendelobjecten). Daarbij naar keuze ook met automatische
  verwarming/koeling en aanwezigheidsfunctie. Optionele deactivering van de
  automatische zonwering via directe bediening.
- Doekspanningsfunctie voor markiezen.
- Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
- Ventilatiefunctie voor ramen met raamcontacten. Uitgebreide ventilatiefunctie
  voor open ramen en ramen op kiepstand alsook dag-/nachtbedrijf.
- Intelligente teachingfunctie voor looptijden voor alle kanalen afzonderlijk.
- Interne groepencommunicatie voor kanaaloverkoepelende looptijdconfiguratie.
- Optimalisering van het inleren van de looptijden door koppelen van de kanalen
  via interne groepencommunicatie.
- Overdracht van looptijden naar andere apparaten mogelijk.
- Gedwongen-standfunctie of vergrendelingsfunctie voor elke jaloezie-uitgang
  realiseerbaar.
- max. 64 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
- Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
- Geavanceerd opvragen van scènes (toggelen van scènes).
- Draairichting omkeren via ETS-parameters.
- Statusmeldingen voor bovenste en onderste eindpositie.
- Deurcontactanalyse voor buitensluitbeveiliging bij terras- of balkondeuren.
Schakelfuncties:
- Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen.
- Gebruik als maak- of verbreekcontact.
- Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu
  AAN, continu UIT) en verzamelretourmelding.
- Retourmelding schakelen: bij wijziging of cyclisch op de bus zendend.
- Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure voor elke uitgang volledig instelbaar.
- Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
- Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief
  gedwongen-standfunctie voor elke uitgang apart.
- Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie en
  retourmeldingsobject.
- Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook
  met waarschuwing vooraf).
- Opname in lichtscènes mogelijk: max. 64 interne scènes zijn per uitgang
  instelbaar.
- Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
- Geavanceerd opvragen van scènes (toggelen van scènes).
- Bedrijfsurenteller voor elke uitgang apart te activeren.
- Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met
  veiligheidsstand.
- Retourmelding van de gecombineerde functiestatus met een gestandaardiseerd en
  een uitgebreid communicatieobject.
Logische functies:
- Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
- Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4
  ingangen).
- 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling
  van de uitvoerwaarden.
- Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
- Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel
  vergelijkingsbewerkingen.
- Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij
  9 verschillende ingangsdataformaten. Incl. instelling van de
  1-bit-uitvoerwaarden.
- De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen
  telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.
- 10 stuk

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning:
- KNX: DC 21 tot 32 V SELV
Schakelstroom:
- AC1 conform DIN EN IEC 60947-4-1: 16 A
- Externe voorschakelapparaten: 16 A, 140 µF)
- Inschakelstroom 200 µs): max. 800 A
- Inschakelstroom 20 ms: max. 165 A
Schakelspanning: AC 250 V ~
Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen: Som 20 A
Belastingen per uitgang:
- HV-ledlampen: max. 400 W
- HV-halogeenlampen: 2300 W
- LV-halogeenlampen met elektronische transformatoren: 1500 W
- LV-halogeenlampen met inductieve transformator: 1200 VA
- Fluorescentielampen gecompenseerd: 1160 VA
- Motoren: 1380 VA
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
- 
- Montage op DIN-profielrail.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 8315 00 10 stuk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
