dr.l.handzender 1-v Gira eNet antraciet [5350 10]
eNet draadloze handzender 1-voudig
eNet
antraciet

Kenmerken:
- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando?s door aan
  de eNet draadloze ontvangers.
- Een toets voor een kanaal.
- Status-led.
- Batterijgevoed apparaat.
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Scènes 'Alles aan' en 'Alles uit' of individuele scènes configureerbaar.
- Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor
  het activeren van acties, scènes en tijdschakelklokken.
- Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens:
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Nominale spanning: DC 3 V
Batterij:
- Type: CR 2450N
- UN-nummer: 3091
:
- B x h x d: 40,5 x 55 x 15 mm

Aanwijzingen :
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen.
  Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering:
- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5350 10 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
