BNC 2x raccord serti Module blanc [5630 03]
Module BNC double
Crimpanschluss
Technique de communication
blanc brillant

Caractéristiques techniques:
Impédance caractéristique: 50 ?
Profondeur de montage: 25 mm

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40
- Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5630 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
