verw.act. Basic 6-v KNX DIN-rail [2114 00]
Verwarmingsactuator Basic 6-voudig voor KNX
Verwarming, ventilatie, koeling
DIN-rail

Kenmerken:
- Verwarmingsactuator voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen voor
  verwarmingen en koelplafonds.
- Aansturing via 1-bit- of 1 byte-regelwaardetelegrammen.
- Bij 1-byte-regelsignalen worden de uitgangen aangestuurd door een
  pulsbreedtemodulatie (PWM).
- Regelaandrijvingen aanstuurbaar met karakteristiek 'stroomloos open' of
  'stroomloos gesloten'.
- Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
- Beveiligd tegen overbelasting en kortsluitvast.
- Standaarbeveiliging.
- Retourmelding via de bus bij bijvoorbeeld bij overbelasting en kortsluiting.
- Schakelen van de verwarmingscircuitpomp (standaardfuncties).
- Passieve verzamelretourmelding van de aangesloten regelaandrijvingen.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Uitgangen: 6
Contacttype: Triac
Vermogensverlies: max. 1 W
Schakelspanning: AC 24/230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom: 5 tot 160 mA
Inschakelstroom: max. 1,5 A (2 s)
Aantal aandrijvingen per uitgang:
- AC 230 V aandrijvingen: 4
- AC 24 V aandrijvingen: 2
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde
  bedrijfsspanning.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montage op DIN-profielrail.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2114 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
