adapterraam KD slot gelijk + TK Gira TX_44 (SW IB) antraciet [0697 67]
Adapterraam met klapdeksel, slot en tekstkader
Gelijksluitend
TX_44 (IP44)
antraciet

Kenmerken:
- Voor de integratie van de connectoren uit System 55, bijvoorbeeld TAE, UAE,
  luidsprekers, wandcontactdozen met randaarde met verhoogde aanraakbeveiliging
  (Safety Plus), SV, ZSV, WSV, enz.

Technische gegevens:
Hoogte van het tekstkader: 12 mm

Aanwijzingen :
- Geschikt voor geselecteerde wandcontactdozen met randaarde uit System 55
  conform het overzicht in de technische bijlage.(Uitzondering: wandcontactdoos
  met randaarde met klapdeksel, wandcontactdoos met aardlekbeveiliging en andere
  stopcontacten uit System 55).

Levering:
- Een tekstlabel is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0697 67 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
