coupl.média RF Multi/TP KNX Secure [5114 00]
Coupleur de média RF Multi/TP pour KNX
Nouveautés


Caractéristiques:
- Interface entre les produits KNX (TP) câblés et les produits radio KNX RF
  Multi et Ready.
- Fonctions étendues pour l?extension d?installations existantes ou
  l?intégration dans des constructions neuves avec des appareils KNX RF.
- Prise en charge des variantes KNX RF : RF Ready, RF Multi, avec ou sans KNX
  Secure.
- Intégration de segments à partir d?ETS6.
- Communication entre appareils KNX avec et sans Secure.
- Communication possible entre RF Ready et RF Multi.
- Fonctionne comme coupleur de zone ou de ligne.
- Fonctionne comme répéteur pour étendre la portée radio.
- LED d?installation et de diagnostic.
- Prise en charge de Unicast, Multicast et Broadcast.
- Programmation sécurisée possible uniquement via TP, idéale pour les lieux
  publics.
- Mises à jour et évolutions possibles via KNX TP et KNX RF.
- Prise en charge de la communication KNX Data Secure.
- Les télégrammes KNX Data Secure peuvent être filtrés, transmis ou bloqués
  selon les réglages en mode RF Ready (ETS5).
- Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne
  (support de longue trame à partir d'ETS5).

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: RF1.R, RF1.M, TP1-256
Mode de mise en service: Mode S
Alimentation en tension: Par bus KNX ou 24 V SELV
Température ambiante: -5°C à +45°C
Fréquence radio (KNX RF Multi): 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850
MHz
Fréquence radio (KNX RF Ready): 868,3 MHz
Puissance d?émission: max. 25 mW
Portée (champ libre): env. 100 m

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
- Carte Secure avec données KNX Secure.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5114 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
