SCHUKO clap. (part. sup.) Mont.app. prot.eau gris [4450 35]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet (partie supérieure de boîtier)
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4450 35 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
