régulat.bât. I/F BP 4x KNX System 55 acier inoxydable [2101 600]
Régulateur de bâtiment avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX
System 55
Appareils de commande pour KNX
acier inoxydable

Le régulateur continu encastré et les régulateurs de bâtiment combinent les
fonctions d'un coupleur de bus pour KNX, d'un thermostat d'ambiance avec
réglage de la valeur de consigne et d'une entrée binaire.

Caractéristiques:
- Quatre contacts libres de potentiel peuvent être raccordés à l'entrée binaire.
- L'entrée 1 peut être utilisée pour le branchement d'un capteur externe pour la
  mesure de température dans le plancher.
- Deux entrées peuvent être paramétrées pour faire fonction de sortie
  (max. 0,8 mA).
- La fonction de régulation sert à régler la température ambiante. Le régulateur
  saisit la température ambiante momentanée à l?aide d?un capteur de température
  interne ou externe et transforme celle-ci en une grandeur réglante sur la base
  d?une valeur de consigne de température réglable. Des servomoteurs peuvent
  ainsi être commandés à l'aide d'un signal de commande continu ou encore avec
  un signal de commande tout ou rien.
régulateur:
- 5 modes de fonctionnement: confort, veille, nuit, protection contre le
  gel/chaleur et verrouillage du régulateur (p. ex. mode de point de rosée).
- Fonctions de chauffage/refroidissement: chauffer, refroidir, chauffer et
  refroidir, chauffage de base et d'appoint, refroidissement de base et
  d'appoint.
- Paramètres de réglage prédéfinis pour radiateurs et refroidisseurs courants.
- Régulateur désactivable (fonctionnement de point de rosée) ou verrouillage
  possible du régulateur ou de la commande du régulateur.
- Fonction de protection de vanne (la vanne est ouverte de manière cyclique
  toutes les 24 heures).
- Types de régulation: Régulation PI continue, régulation PI tout ou rien
  (modulation d'impulsion en largeur) et régulation tout ou rien à 2 points
  (marche/arrêt).
- Mesure de la température via capteur interne et/ou externe (calcul de valeur
  moyenne pour grands locaux).
Entrées:
- Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de
  valeur aux entrées.
- Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
- Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour
  chaque entrée.
- Limitation du débit de télégramme.
- Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour
  chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour
  le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de
  réaction).
- Fonction variation d'intensité : commande un bouton ou deux boutons, temps
  entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de
  répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
- Fonction store : Commande réglable pour flanc montant (pas de fonction,
  MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas -
  mouvement - pas à pas ou déplacement - pas à pas), délai entre fonctionnement
  courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles
  réglable.
- Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire de scénario d'éclairage :
  flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme
  contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc
  paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur
  par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance
  d'éclairage avec/sans fonction de mémorisation.
- Fonction capteur de température: un canal de l'interface de bouton-poussoir
  peut être utilisé comme capteur de température externe pour le régulateur de
  température ambiante.
Sorties:
- Commutation indépendante des max. deux sorties.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Température ambiante: -5°C à +45°C
Longueur de câble:
- Entrées et sorties: 5 m max.
- Capteur de température: max. 50 m
Profondeur de montage: 23 mm

Indications :
- Aucun coupleur de bus séparé n'est nécessaire.
- Lors du raccordement des entrées externes, il est recommandé d'utiliser un
  boîtier à bornes d'interrupteur.
- Le régulateur de bâtiment ne possède pas d'éléments de commande ou
  d'affichage.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2101 600 acier inoxydable
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
