Servomoteur therm. 230 V Electronique [2169 00]
Servomoteur thermique 230 V~
Chauffage, ventilation, climatisation


Caractéristiques:
- Servomoteur thermique pour l'actionnement de vannes de chauffage pour une
  régulation de local individuel.
- Compatible avec le système d'adaptateur de vanne et la ligne de raccordement
  du prédécesseur.
- Avec affichage d'état ouvert ou fermé.
- Fonction First-Open pour un montage et une mise en service simples.
- Fermé hors tension.

Caractéristiques techniques:
Tension de service: 230 V CA, 50/60 Hz
Puissance de fonctionnement: env. 1 W
Course de la vanne: 4 mm
Température ambiante: 0°C à 60°C
Force de commande: 100 N
Indice de protection: IP54
Conducteur de raccordement:
- Section: 2 x 0,75 mm²
- Longueur: 1 m
Dimensions:
- L x H x P: 58 x 58 x 45 mm

Etendue de la livraison:
- Adaptateur de vanne VA 80 compris dans la livraison pour les robinets
  d?équerre suivants. Heimeier, MNG (à partir de 1998), Oventrop M30x1,5 (à
  partir de 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (à partir de 1993), Comap
  M30x1,5, Tour & Andersson (à partir de 1999), IVAR, Strawa (à partir de 2003
  nouveau support), Taco (pour entraînement Alpha à partir de 2005), Emmeti,
  distributeurs Caleffi série  670, vanne 4 voies Bianchi, robinet d'équerre
  Nereus DN 10.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2169 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
