act.volet roul. 4x AC 230 V comm.man. KNX rail DIN [2160 00]
Actionneur de volet roulant 4x 230 V CA avec commande manuelle pour KNX
Commande de store
Rail DIN

Caractéristiques:
- Actionneur de volet roulant avec commande manuelle et affichage d'état pour
  chaque sortie.
- Avec couplage de bus intégré.
- Pour la commande de volets roulants électriques pour tension de réseau
  230 V CA (4 canaux).
- Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
- Commande indépendante des quatre sorties de volets roulants.
- Possibilité de commande directe de la position du volet roulant.
- Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de
  rétablissement de celle-ci.
- Confirmation de la position. Fonctions de confirmation cycliques actives ou
  passives (objet lisible).
- Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes
  de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance
  cyclique.
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans
  tension de bus, uniquement avec la tension de service.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
Tension de commutation AC: 230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de commutation AC 230 V: 6 A/AC1
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Charge via bornes à vis
section de raccordement: 4 mm² max.
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
- Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2160 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
