capteur vent Standard Capteur [0913 00]
Capteur de vent Standard
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Le capteur de vent permet par ex. de monter les stores en fonction de la force
  du vent. On peut ainsi protéger les lamelles de store fragiles en cas
  d'apparition de fort vent.
- Détection et évaluation de la vitesse du vent.
- 8 vitesses de vent réglables.
- L?alarme de vent se déclenche 15 secondes après le dépassement du seuil de
  vitesse du vent défini.
- Mode test pour contrôler le fonctionnement.
- Unité de traitement : appareil monté en surface pour installation en intérieur
  dans des locaux secs.
- Capteur de vent : appareil pour installation en extérieur.

Caractéristiques techniques:
Anémomètre:
- Matériau du transmetteur et des coupelles: Matière plastique (ABS), noire
- Diamètre de la coque: Ø 134 H 160
- Température ambiante: -20 °C à +55 °C
- Conducteur de raccordement: JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², longueur 3 m (extensible à
  50 m max.)
- Indice de protection: IP55
Unité de traitement:
- Plage d'avertissement de vent: 3,3 à 24,5 m/s, réglable sur 8 niveaux
- Contact de commutation: Relais avec contact normalement ouvert libre de
  potentiel
- Capacité de charge: max. 2 A
- Tension de service: 230 V CA
- Indice de protection: IP20
Dimensions:
- L x H x P: 110 mm x 99 mm x 38 mm

Etendue de la livraison:
- Equerre de montage comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0913 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
