WCD aardlekbeveil. 30 mA SP System 55 z.wit m [2677 27]
Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met verhoogde aanraakbeveiliging
(Safety Plus)
System 55
zuiver wit mat

Kenmerken:
- De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting
  met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
- Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom: 16 A
Nominale lekstroom: 30 mA
Inbouwdiepte: 32 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +40 °C

Aanwijzingen :
- Montage in een diepe apparaatdoos.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn
  geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een
  gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2677 27 zuiver wit mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
