videoversterker Deurcommunicatie [1222 00]
Videoversterker
Systeemapparaten deurcommunicatie


Kenmerken:
- De videoversterker is bedoeld om het bereik in Gira
  deurcommunicatie-installaties met videofunctie te vergroten.
- Hij versterkt het videosignaal op de ingang tot het maximaal toegestane
  busniveau op de uitgang. Hiermee wordt de demping op de leiding tussen
  videosignaalbron en ingang van de videoversterker gecompenseerd.
Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk:
- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus IN: 2x schroefklem
- 2-draads bus OUT: 2x schroefklem
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen:
- Videoversterker: B 36 x H 52 x D 27 mm

Aanwijzingen :
- Met de videoversterker kan de maximale kabellengte tussen deur- en huisstation
  van 100 m worden verlengd naar 300 m.
- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de
  videoversterker zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering:
- DIN-railadapter meegeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1222 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
