RM Basic Q Rookmelder z.wit [1149 02]
Rookmelder Basic Q
Rookmelder
zuiver wit glanzend

Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische
bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe
Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor
hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De
Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe
kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische
strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren
tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen
gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende
alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken:
- Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een
  soortgelijke functie conform DIN 14676.
Q-Label:
- Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
- Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
- Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
- Uitvoering A conform DIN EN 14604.
- KRIWAN-goedkeuring.
- Geïntegreerde functietoets voor de functietest
- Storingsindicatie.
- Weergave van een bijna lege batterij.

Technische gegevens:
Voeding: via de batterij van de rookmelder
Batterijlevensduur: Tot 10 jaar (na activering)
Akoestisch signaal: Alarm: minst. 85 dB (A)
Optisch signaal: verlichte ring (rode led)
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +55 °C
Montagehoogte: max. 6 m
Beschermeringssoort: IP30
Toepassingsgebied: DIN 14676
Normen:
- : DIN 14604
- Uitvoering: U
Batterijen:
- Type: 3 x CR123A
- UN-nummer: 3091
Afmetingen:
- Behuizing: Ø 125,0 H 38,5 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1149 02 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
