Tastsens.3 Komfort 6x (3+3) KNX System 55 [5136 00]
Tastsensor 3 Komfort 6x (3+3) pour KNX
avec bascule de mise en service
Appareils de commande pour KNX


Caractéristiques:
- Montage sur un coupleur de bus 3.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Deux LED d?état multicolores par zone de commande.
- Capteur de température intégré pour la mesure et la retransmission de la
  température ambiante locale.
- Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
- Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de store, transmetteur de
  valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance
  et poste secondaire de thermostat.
- Fonction de touche: commuter, varier, commande de store, transmetteur de
  valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance
  et poste secondaire de thermostat.
- Poste secondaire de régulateur : commutation de mode de fonctionnement avec
  priorité normale et élevée, choix défini d?un mode de fonctionnement,
  changement entre différents modes de fonctionnement, changement de l?état de
  présence, décalage de la valeur de consigne.
- Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes.
- Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
- La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable
  globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une
  fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information
  d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
- Objet de communication pour la commande de luminosité des LED d?état et de
  l?éclairage de zone d?inscription (par exemple pour la réduction de la
  luminosité dans les chambres à coucher la nuit)
- Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone
  d'inscription.
- Eclairage de zone d'inscription MARCHE, ARRET, mise hors service automatique
  ou commutable via un objet.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Température ambiante: -5°C à +45°C
Classe de protection: III

Indications :
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
- Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du
  programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être
  commandé séparément.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5136 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
