2-v WCD/RA vert. KD Spatwaterd. opbouw grijs [4780 30]
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal, met klapdeksel
(onderstuk en bovenstuk)
voorbedraad
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel

Aanwijzingen :
- In plaats van wandcontactdozen met randaarde kunnen in de verticale combinatie
  ook schakelaars, drukcontacten of lichtsignalen worden gemonteerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4780 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
