Gira Keyless In clavier à code System 55 t.alu [2605 26]
Clavier à code Gira Keyless In
System 55
teinte alu

Caractéristiques:
- Montage dans un boîtier.
- Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte
  Gira.
- Pour le fonctionnement autonome, utilisation des contacts de relais intégrés
  libres de potentiel pour actions de commutation, par ex. pour
  ouvre-porteavecAlimentation en tension(par ex. transformateur de sonnette
  courant).
- Mise en service par configuration directe sans PC ni logiciel de
  programmation.
Entrées et sorties:
- Contact de commutation : Deux relais avec contacts inverseurs libres de
  potentiel de capacité de charge CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Deux raccordements pour alimentation.
- Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et
  donc sans usure.
- Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée.
- Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte
  Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs
  appartements.
- Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte.
- Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du
  code correct.
- Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des
  grands immeubles.
- Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation
  du système de communication de porte Gira.
- Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit.
- Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code
  PIN d'administrateur.
- Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes.
- Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions.
- Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche.
- Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant
  l'utilisation.
- Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non
  autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec actionneur de
  commutation dans le système de communication de porte Gira.
- Deux codes différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs
  intégrés, par. ex. code 1 : ouverture de la porte, code 2 : commutation de la
  lumière extérieure.
Entrées et sorties:
- Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de
  porte Gira.

Caractéristiques techniques:
Indice de protection:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Alimentation en tension:
- alimentation supplémentaire: 24 V CC ±5 %
- à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V
Relais:
- Nombre: 2
- Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
- Capacité de charge: CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements:
- Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur
- Relais: 3 bornes vissées chacun
- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu?à 16 kV
Profondeur de montage: 35 mm
Température ambiante: -20°C à +70°C

Indications :
- La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira
  HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi
  p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à
  usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent
  alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
- Intégration possible dans le profil 55.
- La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en
  matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus
  de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des
  modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
  Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless
  In.www.appshop.gira.de.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2605 26 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
