Int.basc. l´affichage état chambres hôtel System 55 t.alu [3104 26]
Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec bascule 2x pour affichage du statut
de la chambre d?hôtel
System 55
teinte alu

Caractéristiques:
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat ou
  blanc crème brillant.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Design épuré aux proportions équilibrées.
- Matériau incassable et résistant aux UV, conçu pour des sollicitations
  élevées.
- Sans halogène.
- Grâce à leur conception modulaire, les modules et caches prévus peuvent être
  combinés avec différentes formes de cadres de finition et divers matériaux.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- Interrupteur pour l?affichage du statut de la chambre d'hôtel « Do not
  disturb » et « Make up room ».
- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
section de raccordement:
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3104 26 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
