leddim.-b.el. 20-200 W draai-uit Basiselement [0300 00]
Led-dimmer-basiselement met draaischakelaar
DALI
20 - 200 W

Kenmerken:
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en met faseaansnijding
  dimbare HV-ledlampen.
- Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering.
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C:
- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 40 W
- Gloeilampen: 20 tot 200 W
- HV-halogeen: 20 tot 200 W
Inbouwdiepte: 32 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0300 00 20 - 200 W
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
