ext.camera Deurcommunicatie [1220 00]
Externe camera
Systeemapparaten deurcommunicatie
zuiver wit

Kenmerken:
- Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief,
  geïntegreerde IR-led-verlichting en automatische witbalans.
- De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de
  DCS-camera-gateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd.
- Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering.
- Inschakelbare IR-leds voor videobewaking bij volledige duisternis.
- Cameramodule en behuizing voor eenvoudige, snelle installatie.
- Cameramodule langs drie assen instelbaar.

Technische gegevens:
Nominale spanning: DC 12 V +10 %
Stroomverbruik:
- DC 12 V: max. 500 mA
Aansluitingen: 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x
voeding (DC)
Camera:
- Beeldsensor: 1/2,9? Progressiv Scan CMOS
- Type: Vario, handmatig
- Objectief: 2,8 tot 12 mm
- Resolutie: 480 TVL
- Horizontale kijkhoek: 28° tot 85°
Dag-/nachtomschakeling: Elektromechanisch infrared-cut-filter
Electronic-shutter-regeling: 1/50 tot 1/50 000 s
Cameraregeling: On-screen-display (OSD), joystick op de kabel
Minimale lichtsterkte:
- Dag: 0,05 lx
- IR-modus: 0 lx
IR-led: 24 led
IR-bereik: 20 m
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
Beschermeringssoort: IP66
Luchtvochtigheid: max. 90%
Gewicht: ca. 660 g
Afmetingen:
- Externe camera: Ø126 H 100,3 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1220 00 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
