jaloezie 1-p TK Spatwaterd. opbouw grijs [0154 30]
Jaloeziedrukcontact of -schakelaar 1-polig 10 A 250 V~
met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Groependrukcontact resp. -schakelaar
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders tot: 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de
  messing arrętering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop.
  Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.

Levering:
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0154 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
