comb. IntInv/SCHUKO vert. clap. Mont.app. prot.eau gris [4176 30]
Combinaison interrupteur à bascule (10 A)/prise SCHUKO 16 A 250 V~, verticale,
avec clapet (partie inférieure et supérieure du boîtier)
Interrupteur inverseur universel
Montage apparent protégé contre l'eau IP44
gris

Caractéristiques techniques:
section de raccordement:
- Pour les conducteurs jusqu?à: 2,5mm²
Puissance nominale:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications :
- Il est également possible d'utiliser des interrupteurs, boutons-poussoirs ou
  signaux lumineux en remplacement des prises SCHUKO.
- À raccorder aussi en éclairable.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4176 30 gris
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
