I/F BP DCS 2x Communication porte [1210 00]
Interface de bouton-poussoir DCS 2x
Appareils système de communication de porte


Caractéristiques:
- L?interface de bouton-poussoir DCS 2x sert à la conversion d?un signal de
  bouton-poussoir libre de potentiel sur le bus de communication de porte Gira.
- L?interface de bouton-poussoir DCS 2x est équipée de deux entrées
  indépendantes l?une de l?autre pour la connexion de boutons-poussoirs libres
  de potentiel.
- Les entrées peuvent soit être utilisées pour déclencher une action de
  commutation (par exemple allumer la lumière) via un actionneur de commutation
  ou un actionneur de commutation encastré, soit être affectées à une station
  d?appartement.
- L?interface de bouton-poussoir DCS est conçue pour un montage dans un boîtier
  derrière un bouton-poussoir conventionnel.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Température ambiante: -5°C à +50°C
Raccordements:
- Bus 2 fils: 2 x borne à fiche
Nombre d'entrées: 2
Dimensions:
- L x H x P: 43 x 28 x 15 mm

Indications :
- Le raccordement du bouton-poussoir se fait via un câble de raccordement à 3
  fils d?env. 20 cm de long. Ce câble de raccordement peut être prolongé jusqu'à
  max. 5 m.
- Lors de l'affectation de l'interface de bouton-poussoir à une station
  d'appartement, les deux entrées se comportent différemment:
  Entrée 1 déclenche un appel d?étage. Cette entrée est nécessaire lorsqu?on ne
  dispose que d?un câble à 2 fils pour le raccordement d?une station
  d?appartement, y compris le bouton d?appel d?étage (par exemple lors de la
  modernisation d?une station de porte disponible).
  Entrée 2 déclenche un appel de porte. Cette entrée est nécessaire lorsque
  l?ouvre-porte automatique de la station d?appartement doit être déclenché via
  un bouton-poussoir mécanique.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1210 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
