prise antenne SE33ST Module [0937 00]
Module prise d?antenne (SE33ST)
Technique de communication


Caractéristiques:
- Boîte de dérivation à trois ports.
- La fiche CEI pour la télévision terrestre est située sur le côté inférieur
  gauche, la prise CEI pour la radio FM est située sur le côté inférieur droit
  et la prise F pour la télévision par satellite (SAT) est située en haut au
  centre.
- Filtres de séparation pour la télévision terrestre et la télévision par
  satellite à haut taux de suppression : Le signal SAT est filtré dans les ports
  FM-TV-IEC, tandis que le signal FM/TV terrestre est filtré dans le port
  satellite F.
- Passage CC du port SAT à l?entrée.
- Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis
  nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
- Conforme à la classe de blindage A.

Caractéristiques techniques:
Bande de fréquence UKW:
- Plage de fréquence: 87,5 à 108 MHz
- Découplage: > 10 dB
- : 4 dB
Bande de fréquence TV:
- Plage de fréquence: 125 à 862 MHz
- Découplage: > 10 dB
- Atténuation : connecteur TV: 4 dB
Bande de fréquence SAT:
- Plage de fréquence: 950 à 2 400 MHz
- Découplage: > 20 dB
- Atténuation : connecteur SAT: 1,5 dB
Profondeur de montage: 36 mm

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une
  installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec
  fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0937 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
