S3000 relais-schakelb.el. Basiselement [5403 00]
System 3000 relais-schakelbasiselement
Gira System 3000


Kenmerken:
- Schakelen van verlichting en eenfasige motoren.
- Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische
  regelaandrijvingen in combinatie met een ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
- Adaptieve nulpuntschakeling.
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet
  natriggerbaar.
- Testbedrijf voor functiecontrole.
- Bedrijf met nulldraadaansluiting.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Schakelactorkanaal 1-voudig of verwarmingsactor 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- Functieselectie van het basiselement voor schakelen: maak-/verbreekcontact,
  trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
  vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid mogelijk als
  aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze
  besturing van andere apparaten voor KNX als sensor.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuur-regelaar:regeling
  van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling,
  omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang
  neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en relatieve
  specificatie streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade,
  klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
  servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
  communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
  en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes).

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,1 tot 0,5 W
Schakelstroom ohms: 16 A (AC1)
Aansluitvermogen bij 35 °C:
- HV-ledlampen: typ. 400 W
- Spaarlamp: typ. 500 W
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2300 W
- Tronic-trafo's: 1500 W
- gewikkelde trafo: 1000 VA
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1200 VA
Schakelstroom motoren: 6 A
Capacitieve belasting: 920 VA (115 µF)
Nalooptijd: zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5403 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
