lege vloer-IB-doos KD Accessoires edelstaallook m [0118 20]
Lege vloerbehuizing inbouw met klapdeksel
System 55
edelstaallook mat

Kenmerken:
- Vloerinbouwdoos voor inbouw van inbouwapparaten met draagringbevestiging voor
  installatie- en communicatietechniek (bijvoorbeeld wandcontactdozen,
  wandcontactdozen met vaste afdekplaat , TAE-aansluitdozen enz.).
- Voor complete eenheden kunnen de behuizingen met verbindingsklemmen aan de
  achterzijde in alle richtingen aan elkaar worden gekoppeld.

Technische gegevens:
Beschermeringssoort: IP41
Afmetingen:
- Aluminium spuitgietwerk: B 112 x H 112 x D 61,5 mm
- edelstaallook mat: B 112 x H 112 x D 63,9 mm
Afmetingen in mm:
- Aluminium spuitgietwerk: B 112 x H 112 x T 61,5
- edelstaallook mat: B 112 x H 112 x T 63,9

Aanwijzingen :
- Bij vloermontage moet via de uitdrukopening in het onderste deel ervoor worden
  gezorgd dat evt. indringend water kan worden afgevoerd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0118 20 edelstaallook mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
