stat.porte vidéo AP 1x Communication porte anthracite [1269 67]
Station de porte vidéo pour montage apparent 1x
TX_44 (IP44)
anthracite

Caractéristiques:
- Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage
  apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
- Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44.
- Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
- Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la
  surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
- Protection antivol au moyen de vis avec six lobes internes.
- Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un
  bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux
  courts-circuits.
- Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en
  service.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone Elektret de haute qualité.
- Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec
  suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Signal de confirmation lors de l?actionnement de la touche d'appel.
- Réglage possible du volume vocal.
- Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie
  LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de
  touche d'appel homogène, bien visible.
- Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique
  résistant aux chocs.
- Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans
  outil et sans démontage du cadre de finition.
- Marquage professionnel via le service de marquage
  Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
- Station de porte avec caméra couleur, haut-parleur de porte et bouton-poussoir
  d'appel.
- Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir
  d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en
  couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En
  raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons
  résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
- Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage
  homogène du champ visuel dans la zone proche.
- Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En
  combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ
  visuel.
- Compensation automatique du contre-jour.
- Equilibrage des blancs automatique.
- Régulation d'amplification automatique (AGC).
- Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température.
- Cache étanche aux projections d'eau.
- Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en
  cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.

Caractéristiques techniques:
Alimentation en tension: 26 V CC +/- 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements:
- Bus 2 fils: 2 x borne vissée
- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée
Indice de protection: IP44
Température ambiante: -25°C à +70°C
Élément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3")
Objectif grand angle: 150°
Zone de détection visible: 100°
Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140°
Système de couleurs: PAL
Éléments d'image: 500 (H) x 582 (V)
Résolution horizontale: 380 lignes TV
Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lx
Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lx
Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s
Filtre infrarouge: intégré
Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m
Dimensions:
- sans caméra: l 110 x H 253 x P 19 mm
- avec caméra: l 110 x H 253 x P 40 mm
- Étiquette nominative: l 62 x H 62 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1269 67 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
