S3000 mod.électr.comm. Module [5405 00]
Module électronique de commutation System 3000
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Raccordement possible de postes secondaires.
- Commande des actionneurs thermiques en combinaison avec un thermostat
  d'ambiance.
- Enclenchement ménageant la lampe.
- Protection électronique contre les courts-circuits.
- Protection électronique contre les températures excessives.
- Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.
Fonctionnement avec conducteur neutre:
- Commutation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT, transformateurs
  électroniques ou inductifs avec lampes halogènes ou LED, lampes fluorescentes
  LED HT ou compactes commutables ou dimmables.
- L'appareil est alimenté via un connecteur extérieur et un connecteur neutre,
  aucune coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive n'est donc
  effectuée.
Fonctionnement sans conducteur neutre:
- Commutation de lampes à incandescence, de lampes halogènes HT, de
  transformateurs électroniques ou inductifs avec lampes halogènes ou LED,
  lampes fluorescentes LED HT ou compactes dimmables.
- L'appareil est alimenté via le conducteur extérieur et la charge raccordée et
  fonctionne ainsi selon le principe de coupure de phase inductive ou
  capacitive.
- Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge
  (coupure de phase inductive ou capacitive).
- Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX:
- Canal de l'actionneur de commutation 1x ou actionneur de chauffage 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température : Veillez à ce que les charges raccordées ne
  dépassent pas 40 W.
- Sélection de la fonction du module pour la commutation : Fonctionnement
  contact à ouverture et contact à fermeture, fonction de cage d?escalier avec
  avertissement de mise hors service, fonction d?ambiance (16 ambiances),
  fonction de verrouillage, temporisations. L?entrée de poste secondaire peut
  être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le
  module System 3000 ou pour la commande radio d?autres appareils KNX en tant
  que capteur.
- Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance : commande de
  servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode chauffage et
  refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement par l?objet
  de communication ou l?entrée de poste secondaire. Régulateur MLI et 2 points,
  réglage de la valeur de consigne absolue et relative, commande en fonction des
  besoins de chaleur, y compris mise en cascade, fonction de protection de
  vanne. Surveillance cyclique de la température du sol, mode de service pour
  sortie de vanne, fonction de protection contre le gel (automatique ou par
  objet de communication), calibrage du capteur de température, fonction boost,
  compensation été et hiver, fonction d?ambiance (16 ambiances). L?entrée de
  poste secondaire peut être utilisée comme un point de commande supplémentaire
  pour le module System 3000 ou pour la commande radio d?autres appareils KNX en
  tant que capteur. Il est également possible de paramétrer l'entrée de poste
  secondaire pour commuter entre le mode chauffage et le mode refroidissement.
- Veiller à ce que les charges connectées ne dépassent pas 40 W lorsque le
  module électronique de commutation agit comme thermostat ambiant.
- Lampe LED HT gradable requise.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz
En attente: 0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 25 °C:
- Lampes LED HT, gradables(Coupure de phase): Type 3 jusqu?à 100 W
- Lampes LED HT, gradables(Coupure de phase): Type 3 jusqu?à 200 W
- Tube fluorescent compact: Type 3 jusqu?à 100 W
- Lampes à incandescence: 20 à 400 W
- Halogène HT: 20 à 400 W
- Transformateurs Tronic: 20 à 400 W
- Transformateur électronique avec LED BT: Type 20 jusqu?à 100 W
- Transformateur bobiné: 20 à 400 VA
- Transfo bobiné avec LED BT: Type 20 jusqu'à 100 VA
Servomoteurs thermiques: max. 10
Longueur de câble:
- Charge: 100 m max.
- Poste secondaire: 100 m max.
Profondeur de montage: 24 mm
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge
  minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo
  bobinés augmente à 50 W.
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5405 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
