TA 230 V con.NO témoin chauf.sol Module [2474 00]
Module thermostat d'ambiance  230 V~/10 A avec contact à fermeture, témoin
lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol
Chauffage, ventilation, climatisation


Caractéristiques:
- Thermostat électronique pour la commande de chauffage électrique par le sol ou
  de systèmes pour tempérer le chauffage au sol.
- Régulation de la température du sol dans des locaux fermés.
- Disjoncteur manuel de la régulation de la température du sol.
- Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via
  l'horloge centrale.
- Capteur de température externe (capteur externe).
- Fonction de protection contre le gel.
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux
  points (on/off).
- Interruption du chauffage pendant 5 minutes après une heure de chauffage
  continu.
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des
  bagues de réglage.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz
Courant de commutation: max. 10 A
Puissance de raccordement:
- Charge résistive: 2300 W
En attente: < 0,15 W
Longueur de câble:
- Entrées: max. 100 m
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: -5°C à +45°C
Capteur à distance:
- Conducteur de raccordement: 4 m
- prolongeable: 50 m max.
- prolongeable: 2 x 1,5 mm²
Dimensions:
- Capteur: Ø 7,8 H 20

Indications :
- Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher.
- Le câble d'alimentation du capteur externe est prolongeable à 50 m avec une
  ligne à 2 fils (2 x 1,5 mm²).

Etendue de la livraison:
- Le capteur externe dans le capuchon en matière plastique est compris dans la
  livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2474 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
