jaloezie groepdrukc./-sch. 2-p Basiselement [0157 00]
Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking
met draaiknop
Inbouwbasiselementen, toebehoren
Groependrukcontact resp. -schakelaar 2-polig

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 31 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor stijve geleiders tot: 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met
  parallelaansluiting.
- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de
  messing arrętering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop.
  Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
- Volgens beschikbaarheid.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0157 00 Groependrukcontact resp. -schakelaar 2-polig
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
