raccordement H-P 2x Module blanc [5693 03]
Module raccordement de haut-parleur 2x
Technique de communication
blanc brillant

Caractéristiques:
- Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir.
- Raccordement à l'arrière: bornes vissées.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 18 mm
section de raccordement:
- maximum: 2,5mm²
- minimum: 1mm²
Raccordement:
- Face arrière: 4mm²

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une
  installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec
  fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5693 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
