alim.tension 160 mA bob.arrêt KNX rail DIN [2120 00]
Alimentation en tension 160 mA avec bobine d?arrêt intégrée pour KNX
Système KNX
Rail DIN

Alimentations en tension pour l'alimentation d'appareils KNX avec tension de
bus.

Caractéristiques:
- Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX.
- Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires.
- Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties.
- Bouton-poussoir de réinitialisation.
- Résistant aux courts-circuits.
- Résistant aux courts-circuits.
- Protégé contre la marche à vide.
- Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique
  de secours.
- Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et
  de diagnostic.
- Deux alimentations en tension de même type pour KNX peuvent être commutées
  directement en parallèle pour augmenter la puissance.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale:
- AC: AC 200 à 240 V, 50/60 Hz
- DC: DC 240 à 250 V
Tension de sortie:
- Ligne KNX: 28 CC à 31 V SELV
- Sortie supplémentaire: DC 30 V
Sortie de signalisation:
- Tension de commutation AC: AC 12 à 230 V
- Tension de commutation DC: DC 2 à 30 V
- Courant de commutation: 5 mA à 2 A
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Tension de réseau: Bornes à vis
section de raccordement: 4 mm² max.
Température ambiante: -5°C à +45°C
Courant de sortie: 160 mA
Courant de court-circuit: max. 1 A
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Montage sur rail DIN.
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2120 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
