DALI gateway Colour 1-v DIN-rail KNX Secure [2111 00]
DALI gateway Colour 1-voudig voor KNX
DALI
DIN-rail

Kenmerken:
Algemeen:
- Afhankelijk van de apparaatvariant óf een DALI systeem (apparaatvariant
  1-voudig) óf in twee gescheiden DALI systemen (apparaatvariant 2-voudig).
- Compatibel met DALI en DALI-2 standaard.
- Schakelen en dimmen van maximaal 64 lampen met DALI bedrijfsapparaten (bijv.
  EVG) per DALI systeem.
- Tot 6 verschillende adresseringswijzen maken het aansturen van afzonderlijke
  apparaten en groepen van DALI lampen via KNX telegrammen mogelijk.
- Per DALI systeem staan in totaal 64 DALI apparaatkanalen ter beschikking. Deze
  kunnen naar keuze voor max. 64 afzonderlijk geadresseerde DALI
  bedrijfsapparaten of voor een willekeurige combinatie van aan groepen
  geadresseerde (max. 32) en afzonderlijk geadresseerde DALI bedrijfsapparaten
  worden gebruikt.
- Ondersteuning van de aansturing van DALI bedrijfsapparaten van het
  apparaattype ?Tunable White" (DALI Device Type 8 - TW). Regeling van de
  kleurtemperatuur via relatief of absoluut dimmen en daarnaast via scènes en
  effecten. De regeling van de kleurtemperatuur is voor een groot deel
  onafhankelijk van de regeling van de lichtsterkte van de gebruikte
  lichtbronnen.
- Realisatie van een Dim to Warm-functie naar keuze statisch (via
  ETS-parameters) of dynamisch (via KNX communicatieobject).
- Realisatie van een kleurtemperatuurverloop voor overdag voor de implementatie
  van biologisch effectieve verlichting (HCL: Human Centric Lighting) mogelijk.
  Hiervoor zijn er maximaal vier HCL-matrices beschikbaar die vrij kunnen worden
  geconfigureerd wat betreft de lichtsterkte en kleurtemperatuur en die kunnen
  worden geactiveerd en omgeschakeld afhankelijk van het tijdstip en de dag van
  de week en door de gebruiker kunnen worden geregeld.
- Regeling van de lichtkleur bij gebruik van DALI bedrijfsapparaten van het
  apparaattype ?Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). De
  gateway maakt een flexibele kleurregeling in de kleurruimten ?RGB", ?RGBW" of
  ?HSV" mogelijk. In de RGB-kleurruimten is de kleur door relatief of absoluut
  dimmen ofwel via gecombineerde of gescheiden communicatieobjecten volgens KNX
  specificatie bestuurbaar. In de kleurruimte ?HSV" zijn altijd gescheiden
  objecten voor een absolute regeling van de lichtkleur door kleurhoeken (H),
  verzadiging (S) en lichtwaarde (V) beschikbaar.
- Realiseren van een kleurverloop voor de implementatie van verschillende
  kleursferen mogelijk, afhankelijk van het tijdstip en de dag van de week (CTM:
  Colour Transition Mode). Hiervoor zijn maximaal vier vrij configureerbare
  CTM-matrices beschikbaar. Elke matrix maakt het instellen van individuele
  kleurinstellingen, met of zonder helderheidsinstelling, mogelijk. De matrices
  zijn tijdens gebruik van de gateway individueel activeerbaar en omschakelbaar.
- Bij kleurregeling: uitvoeren van automatische kleurencirkel- en
  helderheidsruns. De kleurencirkeldoorgang dient voor de automatische regeling
  van de totale kleuren van DALI armaturen. Deze functie maakt gebruik van de
  cyclische verstelling van de kleurhoek in de kleurcirkel. Hierdoor ontstaan er
  continue kleurverlopen, die tijdens de runtime van de gateway naar wens kunnen
  worden gestart en gestopt. Op dezelfde manier werkt de automatische
  lichtsterktedoorloop. Deze functie stelt cyclisch de lichtsterkte in het
  gehele lichtsterktebereik in en creëert op deze manier individuele
  lichtsterktescenario's.
- Optionele centrale besturing van alle aangesloten DALI componenten mogelijk
  (Broadcast). Hierdoor vervalt een DALI inbedrijfstelling, waardoor
  verlichtingsinstallaties met lage functionele vereisten snel en eenvoudig in
  gebruik kunnen worden genomen (vereenvoudigde configuratie zonder DALI
  inbedrijfstelling).
- Handbediening van de groepen en afzonderlijke apparaten onafhankelijk van de
  bus (ook werken op bouwplaatsen met broadcast-besturing) gescheiden voor de
  DALI systemen. Besturing van de schakeltoestand en de lichtsterkte.
- Feedback over DALI foutstatus, DALI Busy en DALI kortsluiting en melding van
  uitval van de voedingsspanning.
- Tot 6 centrale schakel- en dimfuncties.
- Globale schakelstatus en uitschakeling bij stand-by van de aangesloten VSA?s
  mogelijk. Collectieve feedback van alle schakeltoestanden mogelijk.
- Integratie van de groepen en afzonderlijke apparaten in maximaal
  16 lichtscènes per DALI systeem voor regeling van de lichtsterkte,
  kleurtemperatuur of kleur mogelijk.
- Uitvoering van de DALI inbedrijfstelling en van de DALI test met de volledig
  in de ETS geïntegreerde Device Configuration-app, die de
  standaardparameterdialoog aanvult.
- Ondersteuning van DALI 2 sensoren (DALI-2 Input Device). Ondersteunde DALI
  sensoren: DALI drukcontact/drukcontactinterface, DALI draai-/schuifregelaar,
  DALI aanwezigheidsmelder, DALI lichtsterktesensor)
- Commando?s van DALI sensoren worden afgebeeld op KNX (schakelen, dimmen...).
- Broadcastbesturing via KNX communicatieobjecten als extra besturingsoptie bij
  DALI groeps- of afzonderlijke besturing.
Groeps- en apparaatfuncties:
- Elke groep en elk afzonderlijk apparaat heeft de volledige functionaliteit
  zonder beperking. Alle kanaalgeoriënteerde functies kunnen afzonderlijk voor
  elke groep of elk afzonderlijk apparaat worden geparametreerd. Hierdoor kunnen
  de DALI bedrijfsapparaten onafhankelijk en multifunctioneel worden
  aangestuurd.
- Actieve statusmeldingen voor schakeltoestand, lichtsterkte, kleurtemperatuur
  en kleur mogelijk.
- Instelling van de lichtsterkte- en kleurtemperatuurgrenswaarden (minimaal,
  maximaal) mogelijk.
- Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
- In- en uitschakelen zonder de lamp te beschadigen (soft-AAN, soft-UIT).
- Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar. In de
  vergrendelingsfunctie is het knipperen van lampengroepen en afzonderlijke
  apparaten mogelijk.
- Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook
  met waarschuwing vooraf).
- Bedrijfsurenteller.
- DALI Power-ON-level (via parameter gedrag ?na bus-/netspanningsherstel") en
  DALI System-Failure-Level (via parameter gedrag ?bij bus-/netspanningsuitval")
  instelbaar.
- Reacties bij bus-/netspanningsuitval en -terugkeer en na een
  ETS-programmeerprocedure instelbaar (voor lichtsterkteaansturing). Bij
  kleurtemperatuur- en kleuraansturing vast ingesteld.
Vanaf firmwareversie 2.0.0 en applicatieprogramma-versie 2.2 (beschikbaar
vanaf 02/2025):
- DALI-2 sensoren (bijv. tastsensoren, draaisensoren, aanwezigheidsmelder of
  lichtsensoren) worden ondersteund als invoerapparaten (Input Devices) in
  instantiemodus.
- Geschikt voor meerdere masters, er kunnen DALI-2 sensoren worden geïnstalleerd
  als applicatiecontrollers in elk DALI systeem (afzonderlijke apparaten,
  groepen en broadcastbedrijf - geen inbedrijfstelling via de gateway vereist).
  De gateway voor KNX leest de telegrammen mee en volgt de status voor een
  correcte visualisatie.
- Er kunnen tot 32 aanvullende DALI sensoren worden geadresseerd en
  geparametriseerd (het werkelijke aantal hangt af van het stroomverbruik van de
  sensoren en de DALI besturingsapparaten).
- Het sensortype drukcontact wordt ondersteund in de sensorfunctie schakelen,
  dimmen, jaloezie/rolluik/markies/dakraam, waardegever, scèneneveneenheid.
- Ondersteund worden ook de sensortypes draai-/schuifencoder,
  aanwezigheidsmelder en lichtsterktesensor. Ondersteund worden de
  instantietypes 1 tot 4 en apparaten van instantietype 0: DALI
  draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voedingseenheid (2027 00) en
  DALI draaidimmer-basiselement inbouw (2026 00).
ETS Device Configuration App (DCA):
- Eenvoudige DALI inbedrijfstelling in de ETS (zonder externe
  softwarecomponenten). DALI besturingsapparaten en DALI sensoren worden
  afzonderlijk voor beide DALI systemen geïdentificeerd, geadresseerd en
  toegewezen in de DALI inbedrijfstellingsomgeving van de DCA.
- Snelle identificatie van DALI bedrijfsapparaten via toetsenbordbesturing en
  automatische knipperfunctie.
- Offline DALI configuratie: Na het uitlezen van de DALI installatie kunnen
  verdere uitgebreide configuraties van de eerder herkende DALI apparaten, zoals
  toewijzing aan groepen of individuele apparaten enz. ook zonder een bestaande
  verbinding met de DALI installatie worden uitgevoerd.
- De toekenning van de korte DALI adressen kan individueel worden beïnvloed.
  Aangevuld met groeps- en apparaatnamen is op deze manier het unieke markeren
  van DALI bedrijfsapparaten mogelijk.
- Optionele deactivering van de lichtsterkteaansturing bij het zoeken van het
  DALI apparaat (bijv. in bestaande installaties).
- Controleren van het DALI apparaattypes bij het toewijzen van DALI
  bedrijfsapparaten aan projectgroepen of afzonderlijke apparaten. Hierdoor
  worden functie-onverenigbaarheden na inbedrijfstelling voorkomen.
- Compatibiliteitsmodus voor ondersteuning van niet DALI conforme
  bedrijfsapparaten.
- Gedeeltelijke DALI inbedrijfstelling: als u deze functie gebruikt, blijven bij
  het zoeken naar DALI apparaten reeds gevonden bedrijfsapparaten behouden, ook
  als deze niet beantwoorden aan de gateway.
- Testfunctie van alle aangemaakte DALI groepen of afzonderlijke DALI
  bedrijfsapparaten: centraal AAN/UIT-schakelen (Broadcast), apparaattest
  (AAN/UIT, lichtsterkte- en kleurtemperatuur of kleurinstelling,
  apparaatstatus), groepstest (AAN/UIT, lichtsterkte- en kleurtemperatuur- of
  kleurinstelling) en tests van scènes.
- Parametriseringssjablonen exporteren en importeren in XML-formaat.
- Documentatiefunctie voor het maken van een configuratie-rapport als PDF
  (overzicht van de groepstoewijzing of totale apparaatconfiguratie).

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Stroomverbruik: 4,5 tot 5,0 mA
Nominale spanning:
- AC: AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
- DC: DC 110 tot 240 V
Vermogensverlies: max. 3 W
Nominale spanning DALI: DC?16?V (type)
Uitgangsstroom per DALI systeem: type 128 mA, max. 250 mA kortstondig
Gegarandeerde busstroom per DALI systeem: 148 mA
Maximaal aantal adresseerbare
DALI besturingsapparaten: 64 per DALI systeem
Maximaal aantal adresseerbare
DALI sensoren: 32 per DALI systeem
Overdrachtssnelheid DALI: 1,2 kbit/s
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- DALI: Schroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat:
- Ø 1,5 mm²: max. 300 m
- Ø 1,0 mm²: max. 238 m
- Ø 0,75 mm²: max. 174 m
- Ø 0,5 mm²: max. 116 m
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Compatibel met KNX Data Secure.
- 
- DALI Gateway Colour 1-voudig of 2-voudig zijn gecertificeerd als een DALI-2
  regelapparaat in overeenstemming met
  IEC{~~geschuetztes_Leerzeichen}62386{~~geschuetztes_Leerzeichen}Ed.{~~geschuet
  ztes_Leerzeichen}2.
- De volledige functionaliteit van het DALI systeem kan alleen worden
  gegarandeerd als uitsluitend DALI-2 besturingsapparaten worden gebruikt.
- De DALI systemen worden uitsluitend gevoed via de DALI gateway. Het aansluiten
  van een extra voeding op een van de DALI systemen is niet toegestaan.
- Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie
  5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.1.0 (aanbevolen).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2111 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
