prof.mont.DCS 2x Communication porte [1275 00]
Profil de montage DCS
Stations de porte
2x

Caractéristiques:
- Profil de fixation en aluminium pour l'intégration spécifique au client de
  composants encastrés du système de communication de porte Gira dans des
  installations de boîtes aux lettres, plaques frontales ou colonnes latérales
  de porte par ex. de JU-Metallwaren, Normbau.
La fixation du profil de montage se fait par:
- La fixation du profil de montage se fait par
  - Vissage à travers la plaque frontale
  - Vissage sur boulon de fixation
  - Jeu de fixation pour profil de montage
- Vissage sur boulon de fixation.
- Jeu de fixation pour profil de montage.

Indications :
- À l'aide de ce profil, les stations de porte, boutons-poussoirs d'appel,
  modules d'information et caméras couleur peuvent être intégrés à fleur sans
  cadre de finition. La compensation de hauteur garantit que les composants se
  laissent monter à fleur même pour différentes épaisseurs de matériau.
- Epaisseur de paroi de la plaque frontale: 1,25 à 4 mm.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1275 00 2x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
