769 mm 6x unité vide Colonne d´énergie Gira t.alu [1351 26]
Colonne d'énergie Gira avec 6 unités vides hauteur 769 mm
non équipé
Colonne d'énergie, colonnes d'éclairage
teinte alu

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans
éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles
des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium
thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en
acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard
GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la
saleté et aux rayures.

Caractéristiques:
- Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 6 unités vides.
- Les six unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de
  modules d'appareils du programme d'interrupteur Gira TX_44 ou du System 55.

Caractéristiques techniques:
Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé): IP44
Dimensions:
- Socle: l 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonne: l 142 x H 769 x P 75 mm

Indications :
- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou
  béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur
  pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation à 1 cheville.

Etendue de la livraison:
- Deux cadres de finition Gira TX_44 3x sont compris dans la livraison.
- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1351 26 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
