DCS-IP-gateway (2e generatie) 5 lic. Deurcommunicatie [2621 97]
DCS-IP-gateway
Systeemapparaten deurcommunicatie
5 licenties

Kenmerken:
DCS mobiel:
- Integratie van mobiele eindapparaten met Android- of iOS-besturingssysteem in
  het Gira deurcommunicatiesysteem.
- App ?Gira DCS mobile? te vinden in de App Store voor iOS en Android.
- Bij toegang onderweg wordt de communicatie versleuteld via het geļntegreerde
  Secure Data Access protocol, dat ook wordt toegepast bij de Gira S1.
DCS-Communicator:
- Met de software 'DCS-communicator' kunnen gangbare computers en pc-gebaseerde
  bedieningsapparaten via de netwerkverbinding als huisstation worden gebruikt.
- De DCS-communicator biedt alle functies van een videohuisstation, zoals
  gesprekken aannemen, licht schakelen (in combinatie met een schakelactor) of
  deur openen.
- Door verbinding met de Gira HomeServer of de Gira FacilityServer via een
  plug-in is weergave op de Gira Interface mogelijk.
- Met logische bouwstenen kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden
  gerealiseerd, zoals toegangscontrole via de Gira Keyless In producten.
Inbedrijfstelling:
- De inbedrijfstellingscomputer moet beschikken over een recente browser (bijv.
  Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Technische gegevens:
Voeding: DC 24 V ± 5 % (via aanvullende voeding)
Opgenomen vermogen:
- Gesprekstand: 5,0 W
- Stand-by: 1,6 W
Aansluitingen:
- Voeding: 2x schroefklem
- 2-draads bus OUT: 2x schroefklem
- 2-draads bus IN: 2x schroefklem
- Netwerkaansluiting: 1x RJ45, 10/100 Mbit
Ondersteunde resolutie: CIF met standaard resolutie
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 6

Aanwijzingen :
- De volgende licentiemodellen zijn beschikbaar:
  - 2621 97: 5 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
  - 2621 98: 10 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
  - 2621 99: 20 tegelijkertijd actieve instanties van DCS-communicator
- Bij de licentiemodellen moet in acht worden genomen dat DCS-communicator op
  een willekeurig aantal eindapparaten mag worden geļnstalleerd. Het in het
  licentiemodel aangegeven getal geeft enkel het aantal tegelijkertijd
  aangemelde instanties van DCS-communicatoren aan.
- Voor voeding van de DCS-IP-gateway is aanvullend de voeding voor
  deurcommunicatie vereist.
- De inbedrijfstelling van de DCS-IP-gateway wordt uitgevoerd via een
  webinterface. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de
  inbedrijfstellings-pc beschikken over een recente browser (bijv. Mozilla
  Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
- Integratie van gewone externe IP-camera's in de H.264-standaard (alle
  profielen).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2621 97 5 licenties
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
