Prise SCHUKO clapet Gira F100 blanc [4454 70]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Gira F100
blanc brillant

Caractéristiques:
- L?anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de
  fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d?écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l?agencement breveté des grands trous de
  serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à ?illet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4454 70 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
