2-v WCD/RA SP v. IB-doos 1,5-v System 55 z.wit [2735 03]
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde
aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig
System 55
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 25 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Opbouwhoogte: 6 mm

Aanwijzingen :
- Geschikt voor compact-inbouwdozen Attema UK 40 en type H 140 van ABB/HAF.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2735 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
