I/F données RF Multi KNX Secure [5121 00]
Interface de données RF Multi pour KNX
Nouveautés


Caractéristiques:
- L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un PC et une
  installation KNX via KNX RF (radio).
- Les normes radio KNX RF Ready et KNX RF Multi sont prises en charge.
- La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type
  A).
- La clé USB permet d?effectuer l?adressage, la programmation et le diagnostic
  des appareils KNX via le logiciel de mise en service (RF Ready dès ETS5 / RF
  Multi dès ETS6).
- Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge
  de trames longues à partir de ETS5.
- Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent
  être transmis.
- Aucun pilote USB supplémentaire nécessaire.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: RF1.R (à partir de ETS 5)RF1.M (à partir de ETS 6)
Mode de mise en service: Mode S
Alimentation en tension: 5 V CC via un emplacement USB
Version USB: 2.0 ou plus
Connexion USB: Type A
Température ambiante: -10 °C à +55 °C
Humidité de l'air relative: max. 80 % (sans condensation)
Fréquence radio (KNX RF Ready): 868,3 MHz
Fréquences radio (KNX RF Multi): 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850
MHz
Puissance d?émission: max. 20 mW
Portée (champ libre): env. 100 m

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5121 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
