coupl.média RF/TP / répétiteur RF KNX [5110 00]
Coupleur de média RF/TP ou répéteur RF pour KNX
KNX RF


Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via
ETS les tastsensors RF pour KNX et les télécommandes RF pour KNX.

Caractéristiques:
- Interface entre des produits KNX filaires (TP) et des produits radio KNX RF.
- Configurable via ETS en tant que coupleur de média, coupleur de média avec
  répéteur, coupleur de segment ou répéteur (en fonction de la version du
  micrologiciel utilisée et de la version ETS).
- Utilisation possible en tant que coupleur de segment lors de la mise en
  service avec ETS à partir de la version 6.0.5 (à partir de niveau d'indice I04
  ou après la mise à jour du micrologiciel pour les niveaux d'indice I00 à I03).
- Les appareils peuvent être mis à jour. Les mises à jour du micrologiciel (par
  ex. de I00 à I04) peuvent être effectuées avec ETS.
- Supporte la communication KNX Data Secure (les télégrammes KNX Data Secure
  peuvent être traités et filtrés, transmis ou bloqués selon les paramètres).
- Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne
  (support de longue trame à partir d'ETS5).

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: RF1.R, TP1-256
Mode de mise en service: Mode S
Tension nominale: 
Température ambiante: -20°C à +45°C
Fréquence radio: 868,3 MHz
Puissance d?émission: max. 20 mW
Portée (champ libre): env. 100 m

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5110 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
