best.eenh. 1-10 V 4-v hand KNX [2224 00]
Besturingseenheid 1 - 10 V 4-voudig met handbediening voor KNX
DALI
DIN-rail

Kenmerken:
- De besturingseenheid schakelt en dimt elektrische verbruikers die over een
  interface 1-10 V beschikken.
- 5 apparaatconfiguraties selecteerbaar. Hierdoor vindt de toewijzing van de 4
  afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen aan de schakeluitgangen plaats (bijv. 4
  dimkanalen werken op een schakelrelais voor aansturing van een RGBW-lamp).
- Relaisuitgangen waaraan geen dimkanaal is toegewezen, kunnen als vrije
  schakelactorkanalen worden gebruikt.
- Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure instelbaar.
- Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus met mechanische
  schakelstand-indicatie.
- Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning.
- Logische koppelingsfunctie per kanaal configureerbaar.
- Tot drie centrale schakelfuncties voor gemeenschappelijk aansturing van alle
  dim- en schakelkanalen.
- Inschakeltijden van de relaisuitgangen kunnen door bedrijfsurentellers
  geregistreerd en geanalyseerd worden.
- Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.
Dimkanalen:
- Vier afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen.
- Retourmelding van schakeltoestand en lichtsterkte.
- Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk.
- Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
- Soft inschakel- en Soft-uitschakelfunctie.
- Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
- Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie). Bij
  de trappenhuisverlichtingsfunctie is de reactie aan het einde van de
  inschakeltijd parametriseerbaar.
- Opname van een dimkanaal in max. 10 scènes mogelijk.
- Inbrandfunctie maakt de door de lampenfabrikanten voorgeschreven
  inbedrijfstelling van nieuwe TL-lampen mogelijk.
Schakelactorbedrijf (optioneel):
- Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen A2 tot A4.
- Gebruik als maak- of verbreekcontact.
- Retourmelding van de schakeltoestand.
- Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
- Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie met
  waarschuwing vooraf).
- Opname in de lichtscènes mogelijk. Max. 10 interne scènes zijn per
  schakeluitgang parametriseerbaar.
- Cyclische bewaking van het binnenkomende schakeltelegram configureerbaar.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Relais:
- Aantal: 4
- Contact: elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel
Stuuruitgangen:
- Stuurspanning: 1 tot 10?V
- Stuurstroom per uitgang: max. 100 mA
- Kabellengte: max. 500 m bij 0,5 mm²
Schakeluitgangen:
- Schakelspanning: AC 250/400 V
- Schakelstroom 230 V AC1: 16 A
- Schakelstroom 230 V AC3: 10 A
- Schakelstroom 400 V AC1: 10 A
- Schakelstroom 400 V AC3: 6 A
- Fluorescentielampen: 16 AX
Lampbelastingen:
- Gloeilampen: 3680 W
- HV-halogeen: 3680 W
- gewikkelde trafo: 2000 VA
- Tronic-trafo: 2500 W
TL-lampen T5/T8:
- niet-gecompenseerd: 3680 W
- parallel gecompenseerd: 2500 W / 200 µF
- duoschakeling: 3680 W / 200 µF
Spaarlampen:
- niet-gecompenseerd: 3680 W
- parallel gecompenseerd: 2500 W / 200 µF
Kwikdamplampen:
- niet-gecompenseerd: 3680 W
- parallel gecompenseerd: 3680 W / 200 µF
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- 1 - 10 V: Schroefklemmen
- Belasting: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Elektronische voorschakelapparaten wekken zeer hoge stroompieken op. Gebruik
  daarom een inschakelstroombegrenzer of bij grotere belastingen een aparte
  lastbescherming.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2224 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
