RTR 230 V verbreekc./maakc. uit+ctrl.l. Basiselement [2472 00]
Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact resp.
maakcontact, uitschakelaar en controlelicht
Verwarming, ventilatie, koeling


Kenmerken:
- Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~.
- Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
- Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale
  klok.
- Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
- Interne temperatuurvoeler.
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Geruisloos schakelen.
- Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij
  openen van het raam).
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Aanpassing aan ventielen (spanningsloos open of spanningsloos gesloten).
- Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
- Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het
  ventiel).

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: <0,5 W
Aansluitvermogen: Max. 20 W
Aantal regelaandrijvingen: 1 tot 10Thermische regelaandrijvingGira artikelnr.:
2169 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3
aandrijvingen!
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Kabellengte ingangen: max. 100 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2472 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
