WCD/RA SP PE 6 mm² System 55 cr.wit [4981 01]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en 6 mm² aardklem
System 55
Ziekenhuisinstallatie
crème wit glanzend

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4981 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
