Connecteur femelle LexCom MJ 2x Cache noir [5629 10]
Cache de jack modulaire 2x pour connecteurs femelle LexCom
Technique de communication
noir

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40
- Convient pour l'installation en goulotte.
- Un adaptateur de montage LexCom est nécessaire pour le montage avec ce cache.

Etendue de la livraison:
- Uniquement cache.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5629 10 noir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
