deurst. 1-v IB Gira TX_44 (SW IB) antraciet [1260 67]
Deurstation 1-voudig
TX_44 (IP44)
antraciet

Kenmerken:
- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding met
  andere componenten zoals belknoppen, info-module, kleurencamera, Keyless In.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen
  ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige
  inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en
  achtergrondgeluiden).
- Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije
  en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare
  belknopverlichting bereikt.
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het
  afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 
   www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
- Binaire ingang voor het aansluiten van een potentiaalvrij drukcontact
  (maakcontact) als belknop.
- Belknop 1-voudig

Technische gegevens:
Voeding: via 2-draads bus
Aansluitingen busaankoppelaar:
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- aanvullende voeding: 2x schroefklem
- Binaire ingang: 2x schroefklem
- Verbindingskabel: 2x connectorstrook
- Video: 1x connectorstrook
Aansluitingen luidspreker-basiselement:
- Verbindingskabel: 2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Beschermeringssoort: IP44
Inbouwdiepte: 30 mm
Afmetingen:
- Naambordje: B 62 x H 62 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1260 67 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
