klemmenstrook 6-v 230 V Elektronica [2479 00]
Connectorstrook 6-voudig 230 V~
Verwarming, ventilatie, koeling


Kenmerken:
- Connectorstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische
  regelaandrijvingen.

Technische gegevens:
Opgenomen vermogen: 230 V, 50 VA
Zekering:
- 230V: T4AH
Aantal:
- Verwarmingszones: 6
- Ruimtetemperatuurregelaar: max. 6
- Regelaandrijvingen: max. 15
Inschakelstroom:
- per regelaandrijving: max. 500 mA
Nominale belasting:
- alle aandrijvingen: max. 24 W
Schakelvermogen:
- Pompaansturing: 2 A / 200 VA inductief
Aansluitingen:
- Pompaansturing: 1
- Verwarmen/koelen omschakeling: 1
- externe timer: 1
- Ruimtetemperatuurregelaar: 6
- Voeding 230 V: 1
Werkingsrichting: NC
Werkingstype: Type 1 / Type 1.C
Beschermingsklasse: II
Omgevingsluchtvochtigheid: 80% niet condenserend
Omgevingstemperatuur: 0 tot +50 °C
Klembare draaddoorsnede: 0,2 tot 1,5 mm²
Afmetingen:
- B x h x d: 326,5 x 90 x 50 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2479 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
