Tastsens.2 1x 24 V libre pot. ZI System 55 transp./blanc [2001 100]
Tastsensor 2, 1x 24 V libre de potentiel avec zone d'inscription
System 55
transparent / blanc brillant

Caractéristiques:
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat ou
  blanc crème brillant.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Design épuré aux proportions équilibrées.
- Matériau incassable et résistant aux UV, conçu pour des sollicitations
  élevées.
- Sans halogène.
- Grâce à leur conception modulaire, les modules et caches prévus peuvent être
  combinés avec différentes formes de cadres de finition et divers matériaux.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
Tastsensor 2 pour un raccordement aux systèmes de commande 24 V:
- Bascule avec deux LED rouges pour l?affichage d?état.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Rétroéclairage.
- Raccordement de deux boutons-poussoirs, deux LED et le rétroéclairage via le
  bloc de raccordement sur la face arrière.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale par bouton-poussoir: CA/CC 24 V SELV
Capacité de charge par bouton-poussoir: max. 20 mA
Tension nominale par LED: 24 V CC SELV
Capacité de charge par LED: 1 mA
Raccordement: 2 x bloc de raccordement à 9 pôles
section de raccordement: 0,4 à 0,8 mm monofil
Profondeur de montage: 25 mm
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
- À raccorder aussi en éclairable.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Etendue de la livraison:
- Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2001 100 transparent / blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
