ins. capot info. 2x MJ AMP Accessoires [0039 00]
Insert de capot informatique pour technique jack modulaire AMP
Technique de communication
2x

Indications :
- Convient pour:
  AMP 6 pôles 1116603-1 sans outils cat.3
  AMP 8 pôles 1116515-1 cat.5e blindé
  AMP 8 pôles 1116604-1 sans outils cat.5e non blindé
  AMP 8 pôles 1339015-1 sans outils cat.5e blindé
  AMP 8 pôles 1375055-1 SL cat.6 non blindé
  AMP 8 pôles 1375188-1 SL cat.6 blindé
  Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45
  Krone Inline RJ45 blindé/non blindé
  AMP SL Series RJ45 Jack cat.5E
  AMP TWIST-7AS SL Jack 8 pôles 1711441-1 blindé cat.7A
  AMP TWIST-7AS SL Jack 8 pôles 1711437-1 blindé cat.7A
  AMP TWIST-6S SL Jack 8 pôles 1711160-1 blindé cat.6
  AMP TWIST-6S SL Jack 8 pôles 1711342-1 blindé cat.6
  AMP TWIST-6AS SL Jack 8 pôles 1711592-1 blindé cat.6A
  AMP TWIST-6AS SL Jack 8 pôles 1711716-1 blindé cat.6A
  AMP LC LWL Duplex Adapter
  AMP MT RJ Fibre optique Duplex.
- La deuxième ouverture peut être refermée.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0039 00 2x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
